Załącznik nr 2

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zamówienia:**

Opracowanie audytów energetycznych dla obiektów:

1. Gimnazjum w Tuszowie Narodowym, Tuszów Narodowy 231,

2. Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym, Tuszów Narodowy 218,

3. Szkoła Podstawowa w Czajkowej, Czajkowa 60,

4. Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich, Borki Nizińskie 18,

5. Zespół Szkół w Maliniu, Szkoła Podstawowa + sala gimnastyczna, Malinie 220,

6. Przedszkole w Ławnicy, Ławnica 118,

7. Zespół Szkół w Jaślanach, Jaślany 432,

**Przedmiot zamówienia**:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie audytu energetycznego **dla**

**w/w budynków oświatowych Gminy Tuszów Narodowy** wg zakresu:

• docieplenie ścian i stropodachu,

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

• regulacja instalacji c.o. wraz z częściową wymianą grzejników,

• energooszczędne systemy oświetleniowe,

• odnawialne źródła energii OZE (panele fotowoltaiczne) zapewniająca 10% zapotrzebowania energii dla budynku

b) Audyt należy wykonać na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wg wytycznych, kryteriów wyboru Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 działanie 3.2. modernizacja energetyczna budynków (głęboka modernizacja energetyczna)

c) Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71000000-8– Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

**Informacje charakteryzujące budynek**

1. Gimnazjum w Tuszowie Narodowym, 39-332 Tuszów Narodowy 231,

Budynek usytuowany jest na działce nr 2832/2 w m. Tuszów Narodowy, konstrukcja tradycyjna murowana, trzykondygnacyjny, z dachem płaskim i rozbudowanymi schodami przy elewacji frontowej.

Szerokość elewacji frontowej ok 62 m,

Długość budynku ok 16,5 m,

Wysokość budynku ok 11,50 m,

Powierzchnia zabudowy: 935 m2,

Powierzchnia użytkowa ~1500 m2,

Brak archiwalnej dokumentacji arch. -bud.

1. Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym, Tuszów Narodowy 218,

Budynek usytuowany jest na działce nr 2832/2 w m. Tuszów Narodowy, konstrukcja tradycyjna murowana, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym z dachem wielospadowym. Budynek po termomodernizacji: styropian gr. 14 cm

Szerokość elewacji frontowej: 30 m,

Długość budynku: 17 m,

Wysokość budynku: 11,50 m,

Powierzchnia zabudowy: 675 m2,

Powierzchnia użytkowa: 498,4 m2

Kubatura: 1 918,9m3,

Posiada archiwalną dokumentację arch. -bud.

1. Szkoła Podstawowa w Czajkowej, Czajkowa 60

Budynek usytuowany jest na działce nr 799 w m. Czajkowa, konstrukcja tradycyjna murowana, trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, dach dwuspadowy.

Szerokość elewacji frontowej: 45,5 m,

Długość budynku: 13,5 m,

Wysokość budynku: 11,50 m,

Powierzchnia zabudowy: 680 m2,

Powierzchnia użytkowa: 982,5m2

Kubatura: 6 158m3,

Posiada archiwalną dokumentację arch. -bud.

1. Szkoła Podstawowa w Borkach Nizińskich, Borki Nizińskie 18,

Budynek usytuowany jest na działce nr 711 w m. Borki Nizińskie, konstrukcja tradycyjna murowana, trzykondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, dach dwuspadowy.

Szerokość elewacji frontowej: 51,5m,

Długość budynku: 15,9m,

Wysokość budynku: 11,50m,

Powierzchnia zabudowy: 775m2,

Powierzchnia użytkowa: 1239,3 m2

Kubatura: 6 726m3

Posiada archiwalną dokumentację arch. -bud.

1. Zespół Szkół w Maliniu, Szkoła Podstawowa + sala gimnastyczna, Malinie 220,

Budynek usytuowany jest na działce nr 930/22 w m. Malinie, konstrukcja tradycyjna murowana, trzykondygnacyjny, dach płaski, wielospadowy.

Szerokość elewacji frontowej: 51,5m,

Długość budynku: 16,2m,

Wysokość budynku: 11,50m,

Powierzchnia zabudowy: 720+ 780 =1 500m2,

Powierzchnia użytkowa: 1 896m2,

Kubatura: 9 744m3,

Posiada niepełną archiwalną dokumentację arch. –bud

1. Przedszkole w Ławnicy, Ławnica 118,

Budynek usytuowany jest na działce nr 338/1 w m. Ławnica, konstrukcja tradycyjna murowana, dwukondygnacyjny, dach dwuspadowy.

Szerokość elewacji frontowej: 62m,

Długość budynku: 16,5m,

Wysokość budynku: 11,50m,

Powierzchnia zabudowy: 310m2,

Powierzchnia użytkowa: 250 m2,

Kubatura: 750 m3,

Posiada niepełną, archiwalną dokumentację arch. –bud

1. Zespół Szkół w Jaślanach, Jaślany 432,

Budynek usytuowany jest na działce nr 1294 w m. Jaślany, konstrukcja tradycyjna murowana, trzykondygnacyjny, dach płaski.

Szerokość elewacji frontowej: 55,6m,

Długość budynku: 25,5m,

Wysokość budynku: 11,50m,

Powierzchnia zabudowy: 815m2

Powierzchnia użytkowa: 1 320 m2,

Kubatura: 9 900m3,

Posiada archiwalną dokumentację arch. –bud

Dokumentacje arch.- bud. do wglądu w Urzędzie Gminy Tuszów Narodowy, 39-332 Tuszów Narodowy 225. Więcej informacji pod telefonem 17 774 37 28 Grzegorz Niedbała, 17 774 37 29 Rafał Brożnowicz.